附件2
水土保持方案报告书批复文件
（2024年9月）

1.关于第八师G335线148团～149团～150团公路工程水土保持方案的批复
2.关于第八师G576线石河子～149团公路工程水土保持方案的批复
3.关于第十师沙吉海（184团）～巴音托海公路建设项目水土保持方案的批复
4.关于第一师11团国电电力山西新能源中外建150万千瓦园区低碳转型光伏项目（A区）水土保持方案的批复
5.关于第一师11团国电电力山西新能源中外建150万千瓦园区低碳转型光伏项目（B区）水土保持方案的批复
6.关于第一师阿拉尔～G580公路项目水土保持方案的批复
7.关于G3036阿克苏至阿拉尔高速公路工程水土保持方案的批复
8.关于第四师可克达拉市华能30万千瓦发供用高比例新能源光伏项目水土保持方案的批复




关于第八师G335线148团～149团～150团公路工程水土保持方案的批复

第八师石河子市交通运输事业发展中心：
你单位《关于申请审批第八师G335线148团～149团～150团公路工程水土保持方案的函》收悉。我局组织有关专家对该项目水土保持方案报告书进行了技术审查，提出了审查意见（详见附件）。经研究，批复如下：
一、水土保持方案总体意见
（一）基本同意项目水土流失防治责任范围为258.58公顷。
（二）同意水土流失防治执行北方风沙区一级标准。
（三）基本同意设计水平年水土流失综合防治目标为：水土流失治理度85%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率87%，表土保护率90%，林草植被恢复率和林草覆盖率不作定量要求。
（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。
（五）基本同意水土保持补偿费为258.58万元，其中第八师256.81万元，第六师1.77万元。


二、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和
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国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作
（一）按照批复的水土保持方案落实资金、监测、监理、管理等保证措施，做好水土保持初步设计、施工图设计、施工组织设计，加强对施工单位的监督和管理，明确水土流失防治责任，切实落实水土保持“三同时”制度。
（二）严格按照批复的水土保持方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表和植被；建设过程中产生的临时堆土要及时运至回填利用区域并进行防护，禁止随意倾倒；做好弃渣综合利用，建设过程中产生的弃渣要及时运至方案确定的专门场地。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。
（三）切实做好水土保持监测工作，加强建设期水土流失动态监控，并按规定向兵团水利局、第八师水利局提交水土保持监测季度报告及总结报告。
（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]（五）依法依规足额缴纳水土保持补偿费。
三、水土保持方案变更有关要求
（一）本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，建设单位应及时补充或者修改水土保持方案，报我局审批。
（二）在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我局审批。
四、本项目在竣工验收或投产使用前应通过水土保持设施自主验收；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。
五、本项目存在违反《中华人民共和国水土保持法》第二十六条的规定，水土保持方案未经批准而开工建设的行为。生产建设单位要深刻吸取教训，严格执行水土保持法律法规，杜绝此类行为再次发生。

附件：关于第八师G335线148团-149团-150团公路工程水土保持方案报告书技术评审意见的报告（兵水保方案〔2024〕60号）


兵团水利局
2024年9月14日
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关于第八师G576线石河子～149团公路工程水土保持方案的批复

第八师石河子市交通运输事业发展中心：
你单位《关于申请审批第八师G576线石河子～149团公路工程水土保持方案的函》收悉。我局组织有关专家对该项目水土保持方案报告书进行了技术审查，提出了审查意见（详见附件）。经研究，批复如下：
一、水土保持方案总体意见
（一）基本同意项目水土流失防治责任范围为426.30公顷。
（二）同意水土流失防治执行北方风沙区一级标准。
（三）基本同意设计水平年水土流失综合防治目标为：水土流失治理度87%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率89%，表土保护率89%，林草植被恢复率和林草覆盖率不作定量要求。
（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。
（五）基本同意水土保持补偿费为420.05万元（其中第八师371.68万元，玛纳斯县48.37万元）。

二、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和


国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作
（一）按照批复的水土保持方案落实资金、监测、监理、管理等保证措施，做好水土保持初步设计、施工图设计、施工组织设计，加强对施工单位的监督和管理，明确水土流失防治责任，切实落实水土保持“三同时”制度。
（二）严格按照批复的水土保持方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表和植被；建设过程中产生的临时堆土要及时运至回填利用区域并进行防护，禁止随意倾倒；做好弃渣综合利用，建设过程中产生的弃渣要及时运至方案确定的专门场地。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。
（三）切实做好水土保持监测工作，加强建设期水土流失动态监控，并按规定向兵团水利局、第八师水利局提交水土保持监测季度报告及总结报告。
（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。
（五）依法依规足额缴纳水土保持补偿费。
三、水土保持方案变更有关要求
（一）本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，建设单位应及时补充或者修改水土保持方案，报我局审批。
（二）在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我局审批。
四、本项目在竣工验收或投产使用前应通过水土保持设施自主验收；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。
五、本项目存在违反《中华人民共和国水土保持法》第二十六条的规定，水土保持方案未经批准而开工建设的行为。生产建设单位要深刻吸取教训，严格执行水土保持法律法规，杜绝此类行为再次发生。

附件：关于第八师G576线石河子～149团公路工程水土保持方案报告书技术评审意见的报告（兵水保方案〔2024〕61号）


兵团水利局
2024年9月14日





关于第十师沙吉海（184团）～巴音托海公路建设项目水土保持方案的批复

新疆生产建设兵团第十师交通运输服务中心：
你单位《关于申请审批第十师沙吉海（184团）～巴音托海公路建设项目水土保持方案的请示》收悉。我局组织有关专家对该项目水土保持方案报告书进行了技术审查，提出了审查意见（详见附件）。经研究，批复如下：
一、水土保持方案总体意见
（一）基本同意项目水土流失防治责任范围为104.84公顷。
（二）同意水土流失防治执行北方风沙区一级标准。
（三）基本同意设计水平年水土流失综合防治目标为：水土流失治理度85%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率87%，表土保护率90%，林草植被恢复率90%，林草覆盖率15%。
（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。
（五）基本同意建设期估算水土保持补偿费为104.84万元，其中和布克赛尔蒙古自治县104.84万元。

二、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和
国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作
（一）按照批复的水土保持方案落实资金、监测、监理、管理等保证措施，做好水土保持初步设计、施工图设计、施工组织设计，加强对施工单位的监督和管理，明确水土流失防治责任，切实落实水土保持“三同时”制度。
（二）严格按照批复的水土保持方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动、破坏地表和植被；建设过程中产生的临时堆土要及时运至回填利用区域并进行防护，禁止随意倾倒，建设过程中产生的弃渣要及时运至方案确定的专门场地。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。
（三）切实做好水土保持监测工作，加强建设期水土流失动态监控，并按规定向兵团水利局、第十师水利局提交水土保持监测季度报告及总结报告。
（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。
（五）依法依规足额缴纳水土保持补偿费。
三、水土保持方案变更有关要求
（一）本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，建设单位应及时补充或者修改水土保持方案，报我局审批。
（二）在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我局审批。
四、本项目在竣工验收或投产使用前应通过水土保持设施自主验收；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。
五、本项目存在违反《中华人民共和国水土保持法》第二十六条的规定，水土保持方案未经批准而开工建设的行为。生产建设单位要深刻吸取教训，严格执行水土保持法律法规，杜绝此类行为再次发生。

附件：关于第十师沙吉海（184团）～巴音托海公路建设项目水土保持方案报告书技术评审意见的报告（兵水保方案〔2024〕62号）


兵团水利局
2024年9月14日





关于第一师11团国电电力山西新能源中外建150万千瓦园区低碳转型光伏项目（A区）水土保持方案的批复

国电电力（阿拉尔）新能源开发有限公司：
你单位《关于申请审批第一师11团国电电力山西新能源中外建150万千瓦园区低碳转型光伏项目（A区）水土保持方案的函》收悉。我局组织有关专家对该项目水土保持方案报告书进行了技术审查，提出了审查意见（详见附件）。经研究，批复如下：
一、水土保持方案总体意见
（一）基本同意项目水土流失防治责任范围为1417.40公顷。
（二）同意水土流失防治执行北方风沙区一级标准。
（三）基本同意设计水平年水土流失综合防治目标为：水土流失治理度80%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率87%，表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率不作要求。
（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。
（五）基本同意建设期估算水土保持补偿费为1417.40万元。


二、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和
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国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作
（一）按照批复的水土保持方案落实资金、监测、监理、管理等保证措施，做好水土保持初步设计、施工图设计、施工组织设计，加强对施工单位的监督和管理，明确水土流失防治责任，切实落实水土保持“三同时”制度。
（二）严格按照批复的水土保持方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动、破坏地表和植被；建设过程中产生的临时堆土要及时运至回填利用区域并进行防护，禁止随意倾倒。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。
（三）切实做好水土保持监测工作，加强建设期水土流失动态监控，并按规定向兵团水利局、第一师水利局提交水土保持监测季度报告及总结报告。
（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。
（五）依法依规足额缴纳水土保持补偿费。
三、水土保持方案变更有关要求
（一）本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，建设单位应及时补充或者修改水土保持方案，报我局审批。
（二）需要新设弃渣场的，应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我局审批。
四、本项目在竣工验收或投产使用前应通过水土保持设施自主验收；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

附件：关于第一师11团国电电力山西新能源中外建150万千瓦园区低碳转型光伏项目（A区）水土保持方案报告书技术评审意见的报告（兵水保方案〔2024〕63号）


兵团水利局
2024年9月14日
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关于第一师11团国电电力山西新能源中外建150万千瓦园区低碳转型光伏项目（B区）水土保持方案的批复

国电电力（阿拉尔）新能源开发有限公司：
你单位《关于申请审批第一师11团国电电力山西新能源中外建150万千瓦园区低碳转型光伏项目（B区）水土保持方案的函》收悉。我局组织有关专家对该项目水土保持方案报告书进行了技术审查，提出了审查意见（详见附件）。经研究，批复如下：
一、水土保持方案总体意见
（一）基本同意项目水土流失防治责任范围为1356.62公顷。
（二）同意水土流失防治标准执行北方风沙区一级标准。
（三）基本同意设计水平年水土流失综合防治目标为：水土流失治理度80%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率87%，表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率不作要求。
（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。
（五）基本同意建设期估算水土保持补偿费为1356.62万元。

二、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和
国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作
（一）按照批复的水土保持方案落实资金、监测、监理、管理等保证措施，做好水土保持初步设计、施工图设计、施工组织设计，加强对施工单位的监督和管理，明确水土流失防治责任，切实落实水土保持“三同时”制度。
（二）严格按照批复的水土保持方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动、破坏地表和植被；建设过程中产生的临时堆土要及时运至回填利用区域并进行防护，禁止随意倾倒。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。
（三）切实做好水土保持监测工作，加强建设期水土流失动态监控，并按规定向兵团水利局、第一师水利局提交水土保持监测季度报告及总结报告。
（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。
（五）依法依规足额缴纳水土保持补偿费。
三、水土保持方案变更有关要求
（一）本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，建设单位应及时补充或者修改水土保持方案，报我局审批。
（二）需要新设弃渣场的，应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我局审批。
四、本项目在竣工验收或投产使用前应通过水土保持设施自主验收；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

附件：关于第一师11团国电电力山西新能源中外建150万千瓦园区低碳转型光伏项目（B区）水土保持方案报告书技术评审意见的报告（兵水保方案〔2024〕64号）


兵团水利局
2024年9月14日













关于第一师阿拉尔～G580公路项目水土保持方案的批复

新疆生产建设兵团第一师十二团城镇和生态保护中心：
你单位《关于申请审批第一师阿拉尔～G580公路项目水土保持方案的函》收悉。我局组织有关专家对该项目水土保持方案报告书进行了技术审查，提出了审查意见（详见附件）。经研究，批复如下：
一、水土保持方案总体意见
（一）基本同意项目水土流失防治责任范围为9.54公顷。
（二）同意水土流失防治执行北方风沙区一级标准。
（三）基本同意设计水平年水土流失综合防治目标为：水土流失治理度92.45%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率90.79%，表土保护率100%，林草植被恢复率和林草覆盖率不作要求。
（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。
（五）基本同意建设期估算水土保持补偿费为9.54万元。
二、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作



（一）按照批复的水土保持方案落实资金、监测、监理、管理等保证措施，做好水土保持初步设计、施工图设计、施工组织设计，加强对施工单位的监督和管理，明确水土流失防治责任，切实落实水土保持“三同时”制度。
（二）严格按照批复的水土保持方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动、破坏地表和植被；建设过程中产生的临时堆土要及时运至回填利用区域并进行防护，禁止随意倾倒，建设过程中产生的弃渣要及时运至方案确定的专门场地。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。
（三）切实做好水土保持监测工作，加强建设期水土流失动态监控，并按规定向兵团水利局、第一师水利局提交水土保持监测季度报告及总结报告。
（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。
（五）依法依规足额缴纳水土保持补偿费。
三、水土保持方案变更有关要求
（一）本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，建设单位应及时补充或者修改水土保持方案，报我局审批。
（二）在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我局审批。
四、本项目在竣工验收或投产使用前应通过水土保持设施自主验收；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。
五、本项目存在违反《中华人民共和国水土保持法》第二十六条的规定，水土保持方案未经批准而开工建设的行为。生产建设单位要深刻吸取教训，严格执行水土保持法律法规，杜绝此类行为再次发生。

附件：关于第一师阿拉尔～G580公路项目水土保持方案报告书技术评审意见的报告（兵水保方案〔2024〕65号）


兵团水利局
2024年9月14日






关于G3036阿克苏至阿拉尔高速公路工程
水土保持方案的批复

新疆阿阿高速公路项目管理有限公司：
你单位《关于申请审批G3036阿克苏至阿拉尔高速公路工程水土保持方案的函》收悉。我局组织有关专家对该项目水土保持方案报告书进行了技术审查，提出了审查意见（详见附件）。经研究，批复如下：
一、水土保持方案总体意见
（一）基本同意项目水土流失防治责任范围为617.48公顷。
（二）同意水土流失防治标准阿克苏市、温宿县、阿拉尔市、12团路段执行北方风沙区一级标准，第一师6团、8团、9团路段执行北方风沙区二级标准。
（三）基本同意设计水平年一级标准水土流失综合防治目标为：水土流失治理度98.87%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率97.97%，表土保护率98.97%，林草植被恢复率和林草覆盖率不作要求。二级标准水土流失综合防治目标为：水土流失治理度99.65%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率95.60%，表土保护率97.10%，林草植被恢复率和林草覆盖率不作要求。
（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。
[bookmark: _GoBack]（五）基本同意建设期估算水土保持补偿费为617.48万元，其中第一师255.38万元、阿克苏市为156.74万元、温宿县为205.36万元。
二、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作
（一）按照批复的水土保持方案落实资金、监测、监理、管理等保证措施，做好水土保持初步设计、施工图设计、施工组织设计，加强对施工单位的监督和管理，明确水土流失防治责任，切实落实水土保持“三同时”制度。
（二）严格按照批复的水土保持方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动、破坏地表和植被；建设过程中产生的临时堆土要及时运至回填利用区域并进行防护，禁止随意倾倒，建设过程中产生的弃渣要及时运至方案确定的专门场地。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。
（三）切实做好水土保持监测工作，加强建设期水土流失动态监控，并按规定向兵团水利局、第一师水利局提交水土保持监测季度报告及总结报告。
（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。
（五）依法依规足额缴纳水土保持补偿费。
三、水土保持方案变更有关要求
（一）本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，建设单位应及时补充或者修改水土保持方案，报我局审批。
（二）在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我局审批。
四、本项目在竣工验收或投产使用前应通过水土保持设施自主验收；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。
五、本项目存在违反《中华人民共和国水土保持法》第二十六条的规定，水土保持方案未经批准而开工建设的行为。生产建设单位要深刻吸取教训，严格执行水土保持法律法规，杜绝此类行为再次发生。

附件：关于G3036阿克苏至阿拉尔高速公路工程水土保持方案报告书技术评审意见的报告（兵水保方案〔2024〕66号）


兵团水利局
2024年9月14日






关于第四师可克达拉市华能30万千瓦发供用
高比例新能源光伏项目水土保持方案的批复

华能可克达拉新能源有限公司：
你单位《关于报审第四师可克达拉市华能30万千瓦发供用高比例新能源光伏项目水土保持方案的请示》收悉。我局组织有关专家对该项目水土保持方案报告书进行了技术审查，提出了审查意见（详见附件）。经研究，批复如下：
一、水土保持方案总体意见
（一）基本同意项目水土流失防治责任范围为652.54公顷。
（二）同意水土流失防治标准执行北方风沙区一级标准。
（三）基本同意设计水平年水土流失综合防治目标为：水土流失治理度85%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率87%，表土保护率不作要求，林草植被恢复率93%，林草覆盖率15%。
（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。
（五）基本同意建设期估算水土保持补偿费为652.54万元。
二、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作
（一）按照批复的水土保持方案落实资金、监测、监理、管理等保证措施，做好水土保持初步设计、施工图设计、施工组织设计，加强对施工单位的监督和管理，明确水土流失防治责任，切实落实水土保持“三同时”制度。
（二）严格按照批复的水土保持方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表和植被；建设过程中产生的临时堆土要及时运至回填利用区域并进行防护，禁止随意倾倒；根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。
（三）切实做好水土保持监测工作，加强建设期水土流失动态监控，并按规定向兵团水利局、第四师水利局提交水土保持监测季度报告及总结报告。
（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。
（五）依法依规足额缴纳水土保持补偿费。
三、水土保持方案变更有关要求
（一）本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，建设单位应及时补充或者修改水土保持方案，报我局审批。
（二）需要新设弃渣场的，应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我局审批。
四、本项目在竣工验收或投产使用前应通过水土保持设施自主验收；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

附件：关于第四师可克达拉市华能30万千瓦发供用高比例新能源光伏项目水土保持方案报告书技术评审意见的报告（兵水保方案〔2024〕72号）


兵团水利局
2024年9月27日


